**CÓDIGO DE COLORES DE RESISTENCIAS**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1ª BANDA** | **2ª BANDA** | **3ªBANDA** | **4ªBANDA** | **VALOR** |
| ROJO | NARANJA | AMARILLO | DORADO |  23\*10^4+- 5% |
| ROJO  | ROJO | ROJO | DORADO |  22\*10^2+- 5% |
| VIOLETA  | AZUL | MARRÓN | PLATA |  76\*10 +- 10% |
| MARRÓN | NEGRO | NEGRO | DORADO |  10+-5% |
| ROJO | ROJO | MARRÓN | MARRÓN |  220 |
| VIOLETA  | AZUL | NARANJA | ROJO |  76\*10^3 |
| BLANCO | NEGRO | MARRÓN | PLATA |   |
| BLANCO | GRIS | NARANJA | PLATA |   |
| VERDE | AMARILLO | NARANJA | MARRÓN |   |
| MARRÓN | VIOLETA | AZUL | ORO |   |
| VERDE | AZUL | NEGRO | ORO |   |
| AMARILLO | AMARILLO | NARANJA | PLATA |   |
| NEGRO | AZUL | AMARILLO | PLATA |   |
| ROJO | AMARILLO | NARANJA | PLATA |   |